CASAMBI® Bewegungsmelder bestehen aus integrierter CASAMBI® Technologie und ermöglicht es ohne Verdrahtungsaufwand die Leuchten zu steuern. Über die CASAMBI®-App können Konfigurationen wie Helligkeit und automatisches Ein- und Ausschalten bei Dämmerung und Bewegung eingestellt werden. So entstehen Stromersparnisse von bis zu 90%. Die Sensoren gibt es in unterschiedlichen Ausführungen in Deckenauf- und einbau und mit unterschiedlichen Erfassungsbereichen von 5 bis zu 28 m.  
  
  
 Passiver Infrarot-Sensor und Bewegungsmelder  
 Spot  
 Erfassungsbereich Höhe: 20m; Breite 5m  
 Farbe: weiß  
 IP66

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 66

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 110 mm

Produktmaße B: 110 mm

Produktmaße H: 73 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH