CASAMBI® Bewegungsmelder bestehen aus integrierter CASAMBI® Technologie und ermöglicht es ohne Verdrahtungsaufwand die Leuchten zu steuern. Über die CASAMBI®-App können Konfigurationen wie Helligkeit und automatisches Ein- und Ausschalten bei Dämmerung und Bewegung eingestellt werden. So entstehen Stromersparnisse von bis zu 90%. Die Sensoren gibt es in unterschiedlichen Ausführungen in Deckenauf- und einbau und mit unterschiedlichen Erfassungsbereichen von 5 bis zu 28 m.

 Passiver Infrarot-Sensor für Deckeneinbaumontage
 Erfassungsbereich 5-7 m
 Farbe: weiß
 IP20

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 79 mm

Produktmaße B: 85 mm

Produktmaße H: 85 mm

Deckenausschnitt ø: 60 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH