LED-Einlegeleuchte, Serie BASIC, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunstsoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, schaltbar oder DALI/TRIAC dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Schlagfestigkeit: IK 03

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 36 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 3.800 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 21.1

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 620 mm

Produktmaße B: 620 mm

Produktmaße H: 10 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH