LED-Einlegeleuchte, Rahmenpanel, Serie EDGE, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunstsoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, schaltbar oder DALI/TRIAC dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung, RGBW und Tunable White verfügbar.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 40 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 4.000 lm

Farbtemperatur: 3000-6000 K

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 615 mm

Produktmaße B: 615 mm

Produktmaße H: 15 mm

Deckenausschnitt L: 0 mm

Deckenausschnitt B: 0 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH