LED-Aufbauleuchte, Serie HAWK Sport, IP43, für Einsatz in Sport- und Turnhallen und Sportplatzanlagen. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Diffusor aus PC, UV-resistent. Netzteil, schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich. NANO Schutz auf Anfrage.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 43

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 18 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 1.650 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 20.2

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 520 mm

Produktmaße B: 355 mm

Produktmaße H: 74 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH