LED-Feuchtraumleuchte, Serie LUKA, IP66. Ammoniak und Öl beständig. Gehäuse aus Stahlblech. Diffusor aus Sicherheitsglas. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Netzteil, schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. DC Tauglichkeit und NANO Schutz auf Anfrage. Geeignet für Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Anwendungsbereich: Autowaschen, Chemische Industrie, Küchen etc.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 66

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 84 W

DC Tauglich: Ja

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 9.900 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 21.5

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 1.605 mm

Produktmaße B: 192 mm

Produktmaße H: 90 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH