Dieses Modul kann angebracht werden, wo immer der Nutzer es benötigt und ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung.  Diese sind zum einen das Dimmen, An-/ und Ausschalten von Leuchten und zum anderen das Einstellen von RGB und RGBW durch das Farbauswahlfeld. Zudem können über den Timer verschiedene Szenen zeitlich vorgegeben werden.

Elektrotechnische Daten:

DC Tauglich: Ja

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: III

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 72,6 mm

Produktmaße B: 30 mm

Produktmaße H: 18 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH